Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 32000 )
		Bremskraft( 60.45 )
		Reibungskraft( 2.34 )
		vUeberhang( 1195 )
		hUeberhang( 1195 )

		BoxX+( +1200 )
		BoxX-( -1200 )
		BoxY+( 142 )
		BoxY-( -142 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(2)
	}

	
}