Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 63000 )
		Bremskraft ( 150 )
		Reibungskraft ( 1.0 )
		vUeberhang ( 1075 )
		hUeberhang ( 1112 )
		BoxX+ ( 1090 )
		BoxX- ( -1120 )
		BoxY+ ( 154 )
		BoxY- ( -154 )
		BoxZ+ ( 370 )
		BoxZ- ( 0 )
		RMTyp ( 3 )
	}
	Motor{
		Leistung ( 2800 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 2340 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 4670 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 7000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 46 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.0) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -6.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -12.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 12.0) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 6.0) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.0 ) 
		}
        }
	Sound{
		Rollen( EEXP\Lauf_185.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_TGV.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_TGV.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_TGV.wav )
        }
	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 2 )
		PosX( -900 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken(1.0)
        }
	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 1 )
		PosX( -800 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken(3.0)
        }
	
	Kabin{
		Bild( 57)
                

	}

}