Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 50 )
		Bremskraft ( 1 )
		Reibungskraft ( 0.1 )
		vUeberhang ( 1 )
		hUeberhang ( 1 )
		BoxX+ ( 10 )
		BoxX- ( -10 )
		BoxY+ ( 80 )
		BoxY- ( -80 )
		BoxZ+ ( 100 )
		BoxZ- ( 0 )
		RMTyp ( 3 )
	}
	Motor{
		Leistung ( 1 )
		Grenzdrehzahl_U1 ( 250 )
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2500 )
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2800 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 50 )
		Gang{
			Uebersetzung ( -2.7 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.7 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -6.7 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 6.7 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.7 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 2.7 )
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\ICE.wav )
		Lauf( EEXP\ICE.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Schnellzug.wav )
		Kurven( EEXP\Kurvenschlupf_Schnellzug.wav )
		Anfahr( EEXP\anfahr_zug.wav )
	}

}
