Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 18000 )
		Bremskraft( 100.0 )
		Reibungskraft( 2.0 )
		vUeberhang( 166 )
		hUeberhang( 810 )
		RMTyp( 5 )
		BoxX+( 0 )
		BoxX-( -790 )
		BoxY+( -70 )
		BoxY-( -330 )
		BoxZ+( 270 )
		BoxZ-( -2 )
	}
}
