Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 88200 )
		Bremskraft( 240 )
		Reibungskraft( 11 )
		vUeberhang( 574 )
		hUeberhang( 540 )

		BoxX+( 590 )
		BoxX-( -590 )
		BoxY+( 180 )
		BoxY-( -180 )
		BoxZ+( 600 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 3 )
	}

	Motor{
		Leistung( 5400 )
		Grenzdrehzahl_U1( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 4500 )
		Grenzdrehzahl_U3( 5000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 70 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-5.4)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-10)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-15)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 15 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 5.4 )
 		}
       }
	

	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 0 )
		PosX( 340 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken(1.0)
       
		
        }
	
	Kabin{
		Bild( 73 )
                
	}

}
