Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 73000 )
		Bremskraft( 36 )
		Reibungskraft( 1.2 )
		vUeberhang( 824 )
		hUeberhang( 824 )

		BoxX+( 900 )
		BoxX-( -900 )
		BoxY+( 190 )
		BoxY-( -190 )
		BoxZ+( 200 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	 ImmoModell{
		Modell( Gleisobjekte\System\Samms709_FW-Str_System.gsb )
		Layer( 3 )
		Gleis( 36 )
		Stop( 0 )
          }
}