Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 2100 ) 
		Bremskraft ( 45 ) 
		Reibungskraft ( 2 ) 
		vUeberhang ( 220 ) 
		hUeberhang ( 212 ) 
		BoxX+ ( 204 ) 
		BoxX- ( -204 ) 
		BoxY+ ( -100 ) 
		BoxY- ( -300 ) 
		BoxZ+ ( 230 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 5 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 80 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1842 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2763 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 3684 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 27 )
		Gang{
			Uebersetzung( -13.33 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -20 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -26.67 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 8 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 6 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 4 )
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\Lauf_Auto.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Auto.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Auto.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_LKW.wav )
		Kurven( EEXP\Kurve_Pkw.wav )
	}

}
