Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1200 )
		Bremskraft( 15.0 )
		Reibungskraft( 0.2 )
		vUeberhang( 208 )
		hUeberhang( 228 )

		BoxX+( 208 )
		BoxX-( -228 )
		BoxY+( 80 )
		BoxY-( -280 )
		BoxZ+( 150 )
		BoxZ-( -4 )
		RMTyp(5)
	}

	Motor{
		Leistung( 28.0 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1217 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3238 )
		Grenzdrehzahl_U3( 4306 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 32.0 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -17.00 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -17.00 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -17.00 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 28.30 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	
	
	}
	Sound{
		Sirene( EEXP\FF1_Horn.wav )
		Anfahr( EEXP\FF1_Anfahr_Aqua.wav )
		Lauf( EEXP\FF1_Lauf_Aqua.wav )
		}
}