Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 60 )
		Bremskraft( 0.2 )
		Reibungskraft( 0.2 )
		vUeberhang( -219 )
		hUeberhang( 300 )

		BoxX+( 220 )
		BoxX-( -500 )
		BoxY+( 320 )
		BoxY-( 120 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( -1500 )
		RMTyp(5)
		
	}
}
