Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 18500 )
		Bremskraft( 100.0 )
		Reibungskraft( 3.75 )
		vUeberhang( 304 )
		hUeberhang( 795 )

		BoxX+( 30 )
		BoxX-( -727 )
		BoxY+( -70 )
		BoxY-( -330 )
		BoxZ+( 390 )
		BoxZ-( -2 )
		RMTyp( 7 )
	}

	Motor{
		Leistung( 132.39 )
		Grenzdrehzahl_U1( 454 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1226 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1287 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 52 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -16.59 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -17.14 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -17.93 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 28.30 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.00 )		
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\Roll_Lkw.wav )
		Lauf( EEXP\Roll_Lkw.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Auto.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Lkw.wav )
		Kurven( EEXP\Roll_Lkw.wav )
		Sirene( KONTAKT\Hupe690N.wav )
		}
	Rauch{
		PosX( -800 )
		PosY( -280 )
		PosZ( 100 )

		DirX( 6 )
		DirY( 0 )
		DirZ( 0 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 4 )
		Steiggeschwindigkeit( 0.0 )
		Aufloesungszeit( 0.6 )
		Ejakulationsfrequenz( 90.0 )
		Wachstumsfaktor( 0.8 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}
}