Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 118900 )
		Bremskraft( 142.8 )
		Reibungskraft( 19 )
		vUeberhang( 318 )
		hUeberhang( 1360 )

		BoxX+( 318 )
		BoxX-( -1440 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 470 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 1 )
	}

	Motor{
		Leistung( 1840 )
		Grenzdrehzahl_U1( 500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 2200 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 100 )
		Gang{
			Uebersetzung( -8.44 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -12. )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 7.5 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 5.43 )
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 570 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 100 )
		Aufloesungszeit( 7 )
		Ejakulationsfrequenz( 15 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt(  )
	}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( 120 )
		PosZ( 90 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 2.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 15 )
		Wachstumsfaktor( 0.3 )
		Antriebsgekoppelt(  )
	}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( -120 )
		PosZ( 90 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 2.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 15 )
		Wachstumsfaktor( 0.3 )
		Antriebsgekoppelt(  )
	}
}
