Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 84000 )
		Bremskraft( 101 )
		Reibungskraft( 9 )
		vUeberhang( 276 )
		hUeberhang( 1110 )

		BoxX+( 164 )
		BoxX-( -1218 )
		BoxY+( 156 )
		BoxY-( -156 )
		BoxZ+( 436 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(1)
	}

	Motor{
		Leistung( 1459 )
		Grenzdrehzahl_U1( 750 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1400 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 70 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-5.99)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(5.99) 
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 480 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 150 )
		Aufloesungszeit( 5 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( 158 )
		PosZ( 60 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 3.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( -158 )
		PosZ( 60 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 1 )
		Aufloesungszeit( 3.5 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 0.4 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}