Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 75000 )
		Bremskraft( 200 )
		Reibungskraft( 50 )
		vUeberhang( 244 )
		hUeberhang( 885 )

		BoxX+( 258 )
		BoxX-( -900 )
		BoxY+( 156 )
		BoxY-( -156 )
		BoxZ+( 408 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(1)
	}

	Motor{
		Leistung( 800 )
		Grenzdrehzahl_U1( 300 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1400 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius(30)
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(4) 
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 500 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 120 )
		Aufloesungszeit( 7 )
		Ejakulationsfrequenz( 7 )
		Wachstumsfaktor( 1.30 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}