Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 1600 )
		Bremskraft( 1.92 )
		Reibungskraft( 13 )
		vUeberhang( 80 )
		hUeberhang( 200 )

		BoxX+( 300 )
		BoxX-( -1260 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 470 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 0 )
	}

	Motor{
		Leistung( 200 )
		Grenzdrehzahl_U1( 800 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 4000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 26 )
		Gang{
			Uebersetzung( -11.04 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 11.04 )
		}
	}

}
