Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 84000 )
		Bremskraft( 339.2 )
		Reibungskraft( 21 )
		vUeberhang( 434 )
		hUeberhang( 1450 )

		BoxX+( 434 )
		BoxX-( -1450 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 608 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(3)
	}

	Motor{
		Leistung( 5600 )
		Grenzdrehzahl_U1( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 4500 )
		Grenzdrehzahl_U3( 5000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 62.25 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-5.37)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-7.5)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-10)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 7.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 5.37 )
		}
	}
	


}