Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 84900 )
		Bremskraft( 76 )
		Reibungskraft( 17 )
		vUeberhang( 322 )
		hUeberhang( 946 )

		BoxX+( 626 )
		BoxX-( -536 )
		BoxY+( 146 )
		BoxY-( -146 )
		BoxZ+( 440 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 9 )
	}

	Motor{
		Leistung( 714 )
		Grenzdrehzahl_U1( 400 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1600 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 67,5 )
		Gang{
			Uebersetzung( -11.54 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 11.54 )
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 160 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 540 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 180 )
		Aufloesungszeit( 5 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
		Antriebsgekoppelt(  )
	}
}
