Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 82000 )
		Bremskraft( 820 )
		Reibungskraft( 8.2 )
		vUeberhang( 928 )
		hUeberhang( 928 )

		BoxX+( 932 )
		BoxX-( -932 )
		BoxY+( 200 )
		BoxY-( -200 )
		BoxZ+( 610 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(3)
		NoZ()
	}

	Motor{
		Leistung( 4320 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 4000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 4500 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-5.55)   
		}
		Gang{
			Uebersetzung(-9)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(-12)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(12)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(9)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(5.55)
		}
	}
}