Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 40000 )
		Bremskraft( 400 )
		Reibungskraft( 4 )
		vUeberhang( 1331)
		hUeberhang( 1331)

		BoxX+( 1340)
		BoxX-( -1340)
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 610 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(8)
	
	}

	
}