Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 30000 )
		Bremskraft( 36 )
		Reibungskraft( 7.5 )
		vUeberhang( 1190 )
		hUeberhang( 1138 )

		BoxX+( 1190 )
		BoxX-( -1138 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 600 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(3)
	}

	Motor{
		Leistung( 1200 )
		Grenzdrehzahl_U1( 500 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3200 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 47.5 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4.81 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -7.22 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -9.63 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 9.63 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 7.22 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.81 )
		}
        }
	Sound{
		Rollen( EEXP\OBBlauf.wav )
		Lauf( EEXP\OBBrollt.wav )
		Bremse( EEXP\OBB_Bremsen01.wav )
		Anfahr( EEXP\OBBanfahr.wav )
        }
	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 0 )
		PosX( -900 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken(1.0)
        }
	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 1 )
		PosX( -800 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken(1.0)
        }
	
	Kabin{
		Bild( 77 )
                
	}
	

	
}