Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 123000 ) 
		Bremskraft ( 160 ) 
		Reibungskraft ( 120 ) 
		vUeberhang ( 924 ) 
		hUeberhang ( 924 ) 
		BoxX+ ( 928 ) 
		BoxX- ( -928 ) 
		BoxY+ ( 200 ) 
		BoxY- ( -200 ) 
		BoxZ+ ( 610 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 3 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 5200 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 700 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 3000 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 5000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 64 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -12.2 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -18.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -24.4 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 24.4 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 18.3 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 12.2 ) 
		}
         }
         
          Sound{
		Rollen( EEXP\Rollen.wav )
		Lauf( EEXP\E44_Rollt.wav )
		Bremse( EEXP\E44Bremse_Stop.wav )
		Anfahr( EEXP\E44Anlass.wav )
       }
	Kabin{
		Bild ( 78 )
                
	}
}
