Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 70 ) 
		Bremskraft ( 0.5 ) 
		Reibungskraft ( 0.1 ) 
		vUeberhang ( 150 ) 
		hUeberhang ( 100 ) 
		BoxX+ ( 50 ) 
		BoxX- ( -50 ) 
		BoxY+ ( 40 ) 
		BoxY- ( -40 ) 
		BoxZ+ ( 180 ) 
		BoxZ- ( -1 ) 
		RMTyp ( 0 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 3 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1000 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2000 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 4000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 38 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -61.5 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 61.5 ) 
		}
	}
		Rauch{
		PosX( 160 )
		PosY( -2 )
		PosZ( 90 )
		DirX( -0.351 )		
		DirY( 0 )
		DirZ( 0.936 )
		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 100 )
		Aufloesungszeit( 2 )
		Ejakulationsfrequenz( 0.25 )
		Wachstumsfaktor( 0.05 )
		
	}
}
