Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 150000 )
		Bremskraft( 180 )
		Reibungskraft( 37.5 )
		vUeberhang( 1180 )
		hUeberhang( 1180)

		BoxX+( 1200 )
		BoxX-( -1200)
		BoxY+( 200 )
		BoxY-( -200 )
		BoxZ+( 480 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(2)
	}

	Motor{
		Leistung( 2200 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3500 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 62 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-10.85) 
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-15.85)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-20.85)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(20.85)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(15.85)
		}
		Gang{
			Uebersetzung(10.85)
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 260 )
		PosY( 80 )
		PosZ( 510 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt()
	}

           Rauch{
		PosX( -260 )
		PosY( -80 )
		PosZ( 510 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt()
              }

	Kabin{
		Bild ( 99 )
                
	}
}