Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 84000 )
		Bremskraft( 350 )
		Reibungskraft( 50 )
		vUeberhang( 964 )
		hUeberhang( 964)

		BoxX+( 1000 )
		BoxX-( -1000 )
		BoxY+( 200 )
		BoxY-( -200 )
		BoxZ+( 610 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(3)
	}

	Motor{
		Leistung( 5600 )
		Grenzdrehzahl_U1( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 4000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 5000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4.7)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-6.0)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(-7.5)
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 7.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 6.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.7 )
		}
	}
}