Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 3000 )
		Bremskraft( 20 )
		Reibungskraft( 2 )
		vUeberhang( 240 )
		hUeberhang( 500 )

		BoxX+( 240 )
		BoxX-( -500 )
		BoxY+( 35 )
		BoxY-( -35 )
		BoxZ+( 70 )
		BoxZ-( -2 )
		RMTyp(5)
		
	}
}
