Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1600 )
		Bremskraft( 0.4 )
		Reibungskraft( 1 )
		vUeberhang( 254 )
		hUeberhang( 390 )

		BoxX+( 254 )
		BoxX-( -390 )
		BoxY+( 125 )
		BoxY-( -125 )
		BoxZ+( 970 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(2)
	}

	Motor{
		Leistung( 5 )
		Grenzdrehzahl_U1( 163 )
		Grenzdrehzahl_U2( 433 )
		Grenzdrehzahl_U3( 576 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 25 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -22.01 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\Wasser_FF1.wav )
		Lauf( EEXP\Wasser_FF1.wav )
		Bremse( EEXP\Stille.wav )
		Anfahr( EEXP\Stille.wav )
		Kurven( EEXP\Stille.wav )
		
	}
}
