Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1500 )
		Bremskraft( 10 )
		Reibungskraft( 0.3 )
		vUeberhang( 387 )
		hUeberhang( 430 )

		BoxX+( 387)
		BoxX-( -430 )
		BoxY+( 0 )
		BoxY-( -320 )
		BoxZ+( 280 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(5)
		
	}
}
