Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 80500 )
		Bremskraft( 98 )
		Reibungskraft( 2.4 )
		RMTyp(3)		
		vUeberhang( 665 )
		hUeberhang( 610 )

		BoxX+( 665 )
		BoxX-( -610 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 600 )
		BoxZ-( 0 )
		
	}

	Motor{
		Leistung( 1300 )
		Grenzdrehzahl_U1( 229 )
		Grenzdrehzahl_U2( 608 )
		Grenzdrehzahl_U3( 808 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 67.5 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -4.0 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.0 )
		}
	}
Sound{
		Sirene( EEXP\Pfiff_1180.wav )
		Lauf ( EEXP\FF1_Lauf_O1080.wav)			
	}
}