Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 15000 )
		Bremskraft( 18.0 )
		Reibungskraft( 0.23 )
		vUeberhang( 325 )
		hUeberhang( 427 )

		BoxX+( 325 )
		BoxX-( -427 )
		BoxY+( 155 )
		BoxY-( -155 )
		BoxZ+( 325 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 6 )
	}

	Motor{
		Leistung( 4.5 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1296 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3447 )
		Grenzdrehzahl_U3( 4585 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 18.0 )
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4)   

		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4 )
		}
	}
	Sound{
		
		Rollen( EEXP\FF1_Rollen_SPG.wav )
		Lauf( EEXP\Stille.wav )
		Bremse( EEXP\Stille.wav )
		Anfahr( EEXP\Stille.wav )
		Kurven( EEXP\Stille.wav )
		Sirene( EEXP\Stille.wav )
	}

}