Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 74000 ) 
		Bremskraft ( 72.0 ) 
		Reibungskraft ( 1.7 ) 
		vUeberhang ( 888 ) 
		hUeberhang ( 888 ) 
		BoxX+ ( 888 ) 
		BoxX- ( -888 ) 
		BoxY+ ( 155 ) 
		BoxY- ( -155 ) 
		BoxZ+ ( 410 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 2 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 1048 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 603 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 1605 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2134 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 52 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.0 ) 
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( -4 )
		PosZ( 440 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 30.0 )
		Aufloesungszeit( 0.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 40.0 )
		Wachstumsfaktor( 1 )
		}
	Rauch{
		PosX( 0 )
		PosY( -4 )
		PosZ( 440 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 250 )
		Aufloesungszeit( 0.6 )
		Ejakulationsfrequenz( 300 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt()
		}
	Sound{
		
		Anfahr( EEXP\2050_Anfahr.wav )
		Lauf( EEXP\2050_Lauf.wav )
		Rollen( EEXP\2050_Lauf.wav )
		Bremse( EEXP\2050_Brems.wav)
		Sirene( EEXP\Pfiff_2020.wav )
		}
		
		
}
