Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 118000 ) 
		Bremskraft ( 139.2 ) 
		Reibungskraft ( 2.32 )
		RMTyp(3) 
		vUeberhang ( 1020 ) 
		hUeberhang ( 1020 ) 

		BoxX+ ( 1020 ) 
		BoxX- ( -1020 ) 
		BoxY+ ( 155 ) 
		BoxY- ( -155 ) 
		BoxZ+ ( 600 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		
	}
	Motor{
		Leistung ( 1900 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 345 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 917 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 1220 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 67.5 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -28.30 )
		} 
		Gang{
			Uebersetzung ( 28.30 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.0 ) 
		}
	}
	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 4 )
		PosX( 300 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken( 1.0 )
	}	

	ZugFunken{
		Typ( 1 )
		Achse( 5 )
		PosX( -300 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 600 )
		Funken( 1.0 )
	}	
	Sound{
		Sirene( EEXP\Pfiff_1180.wav )
		Lauf ( EEXP\FF1_Lauf_O1189.wav)	
		}
}
