Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 80 )
		Bremskraft( 0.4 )
		Reibungskraft( 3.0 )
		vUeberhang( 0 )
		hUeberhang( 1900 )

		BoxX+( 0 )
		BoxX-( -1900 )
		BoxY+( 70 )
		BoxY-( -70 )
		BoxZ+( 200 )
		BoxZ-( -5 )
		RMTyp( 5 )
	}

	Motor{
		Leistung( 7.36 )
		Grenzdrehzahl_U1( 531 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1413 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1879 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 26 )
		Gang{
			Uebersetzung( -21.49 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 4.0 )
		}

	}
	}

}