Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 140 )
		Bremskraft( 0.8 )
		Reibungskraft( 0.05 )
		vUeberhang( 120 )
		hUeberhang( -120)

		BoxX+( 80 )
		BoxX-( -80 )
		BoxY+( 30 )
		BoxY-( -360 )
		BoxZ+( 185 )
		BoxZ-( -8 )
		RMTyp(5)
	}

	Motor{
		Leistung( 0.74 )
		Grenzdrehzahl_U1( 674 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1792 )
		Grenzdrehzahl_U3( 2384 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 30 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -53.28 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -53.28 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -53.28 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 28.30 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 10.64 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 4.00 )
		}

	}

          Sound{
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Sol_FF1.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Sol_FF1.wav )
		Rollen( EEXP\Lauf_Sol_FF1.wav )
		Sirene( EEXP\Hupe_Sol_FF1.wav )
		}

}