Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 66000 ) 
		Bremskraft ( 80.0 ) 
		Reibungskraft ( 12.0 ) 
		vUeberhang ( 790 ) 
		hUeberhang ( 790 ) 
		BoxX+ ( 791 ) 
		BoxX- ( -791 ) 
		BoxY+ ( 155 ) 
		BoxY- ( -155 ) 
		BoxZ+ ( 430 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 2 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 1104 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 836 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2225 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2959 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 47.5 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -28.30 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 28.30 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 10.64 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.0 ) 
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 215 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 475 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Bild( 6 )
		Steiggeschwindigkeit( 30.0 )
		Aufloesungszeit( 0.7 )
		Ejakulationsfrequenz( 40.0 )
		Wachstumsfaktor( 1 )
		}
	Rauch{
		PosX( 215 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 475 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 200 )
		Aufloesungszeit( 1.3 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 1.5 )
		Antriebsgekoppelt()
		}
	Sound{
		
		Anfahr( EEXP\2043_Anfahr.wav )
		Lauf( EEXP\2043_Lauf.wav )
		Rollen( EEXP\2043_Roll.wav )
		Bremse( EEXP\2050_Brems.wav)
		Sirene( EEXP\2043_Horn.wav )
		}
		
		
}
