Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 500 )
		Bremskraft( 0 )
		Reibungskraft( 0 )
		vUeberhang( 100 )
		hUeberhang( 100 )
		RMTyp( 0 )
		BoxX+( 400 )
		BoxX-( -400 )
		BoxY+( 200 )
		BoxY-( -410 )
		BoxZ+( 430 )
		BoxZ-( 0 )
	}
	Motor{
		Leistung( 1 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 1 )
		Gang{
			Uebersetzung( -0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 0 )
		}
	}
}
