Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 55000 )
		Bremskraft( 66 )
		Reibungskraft( 1.1 )
		vUeberhang( 787 )
		hUeberhang( 787 )

		BoxX+( 787 )
		BoxX-( -787 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(6)
	}


	ZugFunken{
		PosX( 445 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}

	ZugFunken{
		PosX( 445 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -445 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -445 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}
	ZugFunken{
		PosX( 625 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}

	ZugFunken{
		PosX( 625 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -625 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -625 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.2)
	}
}