Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 25000 )
		Bremskraft( 30 )
		Reibungskraft( 1 )
		vUeberhang( 487 )
		hUeberhang( 487 )

		BoxX+( 487 )
		BoxX-( -487 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(6)
	}


	ZugFunken{
		PosX( 270 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.3)
	}

	ZugFunken{
		PosX( 270 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.3)
	}


	ZugFunken{
		PosX( -270 )
		PosY( -72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.3)
	}

	ZugFunken{
		PosX( -270 )
		PosY( 72 )
		PosZ( 1 )
		Funken(0.3)
	}
}