Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 84000 ) 
		Bremskraft ( 201.6) 
		Reibungskraft ( 1.68 ) 
		vUeberhang ( 800 ) 
		hUeberhang ( 800 ) 
		BoxX+ ( 800 ) 
		BoxX- ( -800 ) 
		BoxY+ ( 157 ) 
		BoxY- ( -157 ) 
		BoxZ+ ( 610 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 3 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 5200 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 845 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2029 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2698 )
		ToterGang( 0.9 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 65 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4 )
		 }
 		Gang{
			Uebersetzung ( -9.6 )
		 }
 		Gang{
			Uebersetzung ( -23.04 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 23.04 )
		 }
 		Gang{
			Uebersetzung ( 9.6 )
		 }
 		Gang{
			Uebersetzung ( 4 )
		}
	}
	Sound{
		Sirene( EEXP\wh_ELEC2.WAV )
		Rollen( EEXP\Rollen.wav)
		Lauf( EEXP\Lauf_Ellok.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Ellok.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Ellok.wav )
	}
}

