Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 16000 )
		Bremskraft( 100 )
		Reibungskraft( 1 )
		vUeberhang( 238 )
		hUeberhang( 535 )

		BoxX+( 238 )
		BoxX-( -565 )
		BoxY+( 140 )
		BoxY-( -140 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( -2 )	
		RMTyp(5)
	}

	Motor{
		Leistung( 200 )
		Grenzdrehzahl_U1( 650 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1300 )
		Grenzdrehzahl_U3( 2000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 55 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -13 )   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -20 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( -40 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 15 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 7.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 5 )
		}
	}

	Sound{
		Rollen( EEXP\Roll_Lkw.wav )
		Lauf( EEXP\Roll_Lkw.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Auto.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Lkw.wav )
		Kurven( EEXP\Roll_Lkw.wav )
		}

	Rauch{
		PosX( -270 )
		PosY( 120 )
		PosZ( 110 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 10 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 10 )
		Wachstumsfaktor( 0.1 )
		Antriebsgekoppelt( )
	}


}