Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 10000 )
		Bremskraft( 180 )
		Reibungskraft( 2.2 )
		vUeberhang( 380 )
		hUeberhang( 410 )

		BoxX+( 380 )
		BoxX-( -610 )
		BoxY+( 120 )
		BoxY-( -120 )
		BoxZ+( 400 )
		BoxZ-( -2 )
                RMTyp(7)
        }

}