Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 1300 )
		Bremskraft( 10 )
		Reibungskraft( 2 )
		vUeberhang( 340 )
		hUeberhang( 240 )

		BoxX+( 340 )
		BoxX-( -240 )
		BoxY+( -40 )
		BoxY-( -330 )
		BoxZ+( 360 )
		BoxZ-( 0 )
	RMTyp(5)
	}
}