Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 108000 )
		Bremskraft( 129.6 )
		Reibungskraft( 27 )
		vUeberhang( 600 )
		hUeberhang( 600 )

		BoxX+( 600 )
		BoxX-( -600 )
		BoxY+( 160 )
		BoxY-( -160 )
		BoxZ+( 330 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(2)
	}

	Motor{
		Leistung( 1454 )
		Grenzdrehzahl_U1( 700 )
		Grenzdrehzahl_U2( 3200 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3500 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{
			Uebersetzung(-5.45 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung(-8.17 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung(-10.8 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 10.89 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 8.17 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 5.45 )
		}
	}

	Rauch{
		Bild(6)
		PosX( -36 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 420 )
		Steiggeschwindigkeit( 90 )
		Aufloesungszeit( 4 )
		Ejakulationsfrequenz( 100 )
		Wachstumsfaktor( 1.0 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}