Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 2000000 )
		Bremskraft( 100 )
		Reibungskraft( 2 )
		vUeberhang( 9830 )
		hUeberhang( 7530 )

		BoxX+( 9860 )
		BoxX-( -7530 )
		BoxY+( 20 )
		BoxY-( -20 )
		BoxZ+(4000 )
		BoxZ-( 0 )
	}

	Motor{
		Leistung( 20000 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1500 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1750 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 30 )
		Gang{ 
			Uebersetzung( -9.5 )
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung( 9.5 )
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 520 )
		PosY( -1300)
		PosZ(3750)

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 6 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.80 )
		
	
	}
	Rauch{
		PosX(220 )
		PosY( -1300 )
		PosZ(3750)

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 6 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.80 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 520 )
		PosY( 1942 )
		PosZ(3750)

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 6 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.80 )
		
	
	}
	Rauch{
		PosX(220 )
		PosY( 1942 )
		PosZ(3750)

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 6 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.80 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( -80 )
		PosY( 1942 )
		PosZ(3750)

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 6 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.80 )
		
	
	}
	Rauch{
		PosX( -80 )
		PosY( -1300 )
		PosZ(3750)

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 110 )
		Aufloesungszeit( 6 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 0.80 )
		
	
	}
}











