Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 8000 ) 
		Bremskraft ( 60 ) 
		Reibungskraft ( 15 ) 
		vUeberhang ( 550 ) 
		hUeberhang ( 550 ) 
		BoxX+ ( 410 ) 
		BoxX- ( -300 ) 
		BoxY+ ( 100 ) 
		BoxY- ( -100 ) 
		BoxZ+ ( 500 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		NoZ (  ) 
		RMTyp ( 4 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 380 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 500 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 4000 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 8000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 72 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -43.8 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -65.7 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -87.6 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 87.6 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 65.7 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 43.8 ) 
		}
	}
}
