Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 20000 ) 
		Bremskraft ( 150 ) 
		Reibungskraft ( 2 ) 
		vUeberhang ( 677 ) 
		hUeberhang ( 677 ) 
		BoxX+ ( 690 ) 
		BoxX- ( -690 ) 
		BoxY+ ( 200 ) 
		BoxY- ( -200 ) 
		BoxZ+ ( 390 ) 
		BoxZ- ( 0 ) 
		RMTyp ( 2 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 200 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 200 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2400 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 2600 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 42 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -4.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -7.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -10.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 10.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 7.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 4.0 ) 
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\Rollen.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Diesel.wav )
		Bremse( EEXP\Bremse_Maschine.wav )
		Anfahr( EEXP\Anfahr_Diesel.wav )
		Sirene( EEXP\wh_ELEC2.wav )
	}
	Kabin{
		Bild( 23 )
		Schutteln ( 0.3 )
	}
}
