Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 37500 )
		Bremskraft( 45,00)
		Reibungskraft( 1,50 )
		vUeberhang( 1070 )
		hUeberhang( 1070 )

		BoxX+( 1075 )
		BoxX-( -1075 )
		BoxY+( 165 )
		BoxY-( -165 )
		BoxZ+( 420 )
		BoxZ-( 0 )

	}
Sound{
		Rollen( EEXP\Rollen_Schnellzug.wav )
		Lauf( EEXP\Lauf_Schnellzug.wav )
		Bremse( EEXP\bremse_waggon_sa.wav )
		
	}
} 