Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 4200 ) 
		Bremskraft ( 5.04 ) 
		Reibungskraft ( 0.08 ) 
		vUeberhang ( 193 ) 
		hUeberhang ( 210 ) 
		BoxX+ ( 191 ) 
		BoxX- ( -208 ) 
		BoxY+ ( 150 ) 
		BoxY- ( -150 ) 
		BoxZ+ ( 500 ) 
		BoxZ- ( -6 ) 
		RMTyp ( 3 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 40.0 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 405) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 1078) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 1434 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 43 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -15.0 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -39,9) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( -106,13 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 106,13 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 39,9 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 15.0 ) 
		}
		
	}


}
