Basis{
	Rollmaterial{
		Masse( 75000 )
		Bremskraft( 90 )
		Reibungskraft( 15 )
		vUeberhang( 244 )
		hUeberhang( 885 )

		BoxX+( 258 )
		BoxX-( -900 )
		BoxY+( 156 )
		BoxY-( -156 )
		BoxZ+( 408 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp(9)
	}

	Motor{
		Leistung( 800 )
		Grenzdrehzahl_U1( 400 )
		Grenzdrehzahl_U2( 1600 )
		Grenzdrehzahl_U3( 1800 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius(30)
		Gang{ 
			Uebersetzung(-4)   
		}
		Gang{ 
			Uebersetzung(4) 
		}
	}

	Rauch{
		PosX( 20 )
		PosY( 0 )
		PosZ( 480 )

		Modell( Inventar\Rauch )
		Steiggeschwindigkeit( 80 )
		Aufloesungszeit( 3 )
		Ejakulationsfrequenz( 20 )
		Wachstumsfaktor( 1.2 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
}