Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 1600 )
		Bremskraft( 1.92 )
		Reibungskraft( 13 )
		vUeberhang( 100 )
		hUeberhang( 80 )

		BoxX+( 120 )
		BoxX-( -90 )
		BoxY+( 230 )
		BoxY-( -30 )
		BoxZ+( 50 )
		BoxZ-( -50 )
		RMTyp( 0 )
	}

	Motor{
		Leistung( 200 )
		Grenzdrehzahl_U1( 800 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2000 )
		Grenzdrehzahl_U3( 4000 )
	}

	Getriebe{
		Treibradradius( 26 )
		Gang{
			Uebersetzung( -11.04 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 11.04 )
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\kranich.wav )
		Lauf( EEXP\kranich.wav )
		Bremse( EEXP\dummy.wav )
		Anfahr( EEXP\dummy.wav )
		Kurven( EEXP\dummy.wav )
	}
}
