Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 800 ) 
		Bremskraft ( 8 ) 
		Reibungskraft ( 0.1 )  
		vUeberhang ( 150 ) 
		hUeberhang ( 150 ) 
		BoxX+ ( 150 ) 
		BoxX- ( -150 ) 
		BoxY+ ( 50 ) 
		BoxY- ( -50 ) 
		BoxZ+ ( 200 ) 
		BoxZ- ( -1 ) 
		RMTyp ( 5 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 6 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1000 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2000 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 4000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 38 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -61.5 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 45 ) 
		}
	}
	Sound{
		Rollen ( EEXP\Pferd-Schritt_BH1.wav ) 
		Lauf ( EEXP\leer_BH1.wav ) 
		Bremse ( EEXP\Pferd-Schnaub_BH1.wav ) 
		Anfahr ( EEXP\Pferd-Schnaub_BH1.wav ) 
		Kurven ( EEXP\leer_BH1.wav ) 
		Sirene ( KONTAKT\Pferd-Schnaub_BH1.wav ) 
	}
}
