Basis{
	Rollmaterial{
		Masse ( 500 ) 
		Bremskraft ( 1 ) 
		Reibungskraft ( 0.1 ) 
		vUeberhang ( 160 ) 
		hUeberhang ( 110 ) 
		BoxX+ ( 160 ) 
		BoxX- ( -110 ) 
		BoxY+ ( 50 ) 
		BoxY- ( -50 ) 
		BoxZ+ ( 150 ) 
		BoxZ- ( -1 ) 
		RMTyp ( 5 ) 
	}
	Motor{
		Leistung ( 3 ) 
		Grenzdrehzahl_U1 ( 1000 ) 
		Grenzdrehzahl_U2 ( 2000 ) 
		Grenzdrehzahl_U3 ( 4000 ) 
	}
	Getriebe{
		Treibradradius ( 38 ) 
		Gang{
			Uebersetzung ( -61.5 ) 
		}
		Gang{
			Uebersetzung ( 61.5 ) 
		}
	}
	Sound{
		Rollen( EEXP\leer_BH1.wav )
		Lauf( EEXP\Rind-Schritt_BH1.wav )
		Bremse( EEXP\leer_BH1.wav )
		Anfahr( EEXP\leer_BH1.wav )
		Kurven( EEXP\leer_BH1.wav )
		Sirene( KONTAKT\Bulle_BH1.wav )
	}
}
